**Rozměry vodoměrné šachty – „Vodovod Pašinka“**

**Kruhová vnitřní průměr 1200mm, hloubka1500-1600mm**

**Obdélník 900x1200mm, hloubka 1500-1600mm**

Vodoměrná šachta může být plastová, nebo betonový monolit.

Vodoměrná šachta musí být nepropustná.



 ENERGIE AG Kolín a.s.

Legerova 21, 280 02 Kolín 3