**Postup pro napojení na veřejný vodovod Pašinka**

*Informace pro občany obce Pašinka*

Provozovatelem nově vybudovaného veřejného vodovodu v obci Pašinka (dále jen „vodovod“) je Energie AG Kolín a.s. Vlastníkem vodovodu je obec Pašinka.

**JAK SE NAPOJIT NA VEŘEJNÝ VODOVOD**

1. **Kolaudace veřejného vodovodu**

Vodovod je již zkolaudovaný.

1. **Technická příprava**

Majitel nemovitosti musí splnit technické podmínky pro napojení uvedené níže v samostatné kapitole. Bez jejich splnění nebude nemovitost na veřejný vodovod napojena.

1. **Dokument „Podklad pro uzavření odběratelské smlouvy“**

Majitel nemovitosti nejdříve vyplní dokument „Podklad pro uzavření smlouvy na odběr vody“. Tento dokument lze získat na obecním úřadě Pašinka (papírová podoba) nebo v zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s. nebo je možné jej elektronicky stáhnout na <https://www.energiekolin.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/detail?localPartId=139700>.

Majitel nemovitosti dokument vyplní, podepíše a odevzdá jej na OÚ Pašinka, nebo na zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s., nebo jej naskenuje a pošle e-mailem na info@energiekolin.cz

1. **Uzavření smlouvy na odběr vody**

Po vyplnění Podkladu pro uzavření odběratelské smlouvy obyvatelé Pašinky uzavřou aktualizaci smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod. Ke stávající smlouvě (pouze na odvádění odpadních vod) se provede aktualizace (odběr vody a odvádění odpadních vod). Uzavření smlouvy je možné na OÚ Pašinka – smlouvy budou na OÚ připraveny k podpisu v úředních hodinách OÚ, odběratel podepíše smlouvu přímo na OÚ.

1. **Montáž vodoměrné sestavy vč. vodoměru**

Po uzavření smlouvy na odběr vody je možné přistoupit k montáži vodoměrů. Na základě telefonické dohody se střediskem Vodovod okolí Energie AG Kolín a.s. (pan Roman Nekvapil, roman.nekvapil@energiekolin.cz; 603 557 121) proběhne montáž vodoměrné sestavy vč. vodoměru. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích vodoměr hradí majitel vodovodu (obec Pašinka) a vodoměrnou sestavu (bez vodoměru) vč. montážních prací a dopravy majitel nemovitosti. Vodoměrnou sestavu vč. vodoměru a montáž zajišťuje výhradně provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace. Cena vodoměrné sestavy (bez vodoměru) vč. montáže a dopravy činí pro běžnou přípojku (tedy pro rodinný dům) o průměru DN25 (1“) **2 400 Kč bez DPH**. Součástí ceny je:

* materiál (2x ventil, 2x redukce, zpětná klapka a další materiál)
* práce (montáž)
* doprava

Tato cena je splatná v hotovosti na zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s. nebo převodem na účet Energie AG Kolín a.s.na základě podepsání zakázkového listu po montáží vodoměrné sestavy. Platba v hotovosti při montáži není možná.

Cena pro vodovodní přípojku o větším průměru je vyšší a bude s předstihem žadateli o napojení sdělena.

**Ilustrační fotografie vodoměrné sestavy:**



**Technické náležitosti pro připojení na veřejný vodovod**

1. Vodovodní přípojky mají již provedeno navrtání na veřejný vodovod – je tedy vyřešeno.
2. Majitel nemovitosti zajistí dovedení potrubí přípojky do vodoměrné šachty na svém pozemku, do sklepa, či do technické místnosti ve svém domě. Potrubí přípojky je opatřeno záslepkou a musí být pevně přikotvené ke stěně či podlaze.

Pro montáž vodoměrné sestavy musí být ponechán dostatečný prostor cca 1 metr, zároveň je třeba, aby místo bylo dobře přístupné pro následné odečty a výměny vodoměrů.

1. Majitel nemovitosti je povinen fyzicky odpojit stávající zdroj vody (studnu) od rozvodu vody v domě, který je napojen na nový vodovod. Fyzickým odpojením se myslí takové odpojení, kdy je přerušeno trubní vedení – tedy je demontováno potrubí, který by zajistilo případné propojení. Fyzickým odpojením se v žádném případě nemyslí uzávěr (kohout, šoupě).

**Způsob stanovení množství odváděných odpadních vod po napojení na veřejný vodovod**

1. Nyní se stanovuje množství odváděných odpadních vod pro potřeby fakturace z tzv. směrných čísel (paušálů) danými prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích.
2. Pro napojení na veřejný vodovod je možné stanovit množství vypouštěných odpadních vod i z vodoměru na přívodu pitné vody.
3. Protože většina nemovitostí bude nadále disponovat i vlastními zdroji, pro stanovení množství vypouštěných odpadních vod bude platit jako směrodatná vyšší hodnota z těchto dvou čísel:
* směrné číslo (paušál)
* odečet vodoměru na přípojce

**Otevírací doba zákaznického centra Energie AG Kolín a.s.**

Pondělí: 8-16

Středa: 8-16

Pátek: 8-14

Adresa: Orebitská 885, 280 02 Kolín